Райдер гр. "La Dorica"
Из технического обеспечения необходимо:

1.	Микрофоны :
1 вокальный(shure, sennheiser)на стойке типа "журавль"
1 на пульте звукорежиссёра для переговоров (+ лампочка для подсветки)

2.Обработка, эффекты:		
(холл, дилей) на вокал 

3. Стойки для гитар - 2 шт.

4.Необходимо наличие электрической сети напряжением 220В на рабочем месте, гитариста и бас гитариста.

5. Мониторные линии: две мониторные линии по 1 монитору в каждой

6. Пульт на 6-8 каналов:
	1кан – вокал
	стерео пара (Ddrum)
	1кан - бас-гитара
	1кан – перкуссия (барабаны)
   1-гитара

7. Стабилизатор мощности или блок бесперебойного питания

Заземление всех коммуникаций и приборов ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если площадка открыта, то необходим навес от дождя.