JOHNNY BEAST

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЕ:**

В комплект оборудования должны входить следующие компоненты:

1. Обязательное наличие монитора справа от DJ мощностью не менее 300 Вт., *воспроизводящего полный частотный спектр* (!!!) (гитарные комбики и т.п. не подойдут). Уровень громкости должен быть управляем непосредственно с пульта ди-джея. Монитор должен быть расположен на поворачивающейся стойке или специальной подставке (но никак не на столе ди-джея!!!) Разъём для подключения к DJ Пульту: TRS (Большой Джек)
2. Свободные входы на микшерном мастер-пульте для подключения пульта DJ;
3. Высота стола с вышеперечисленным оборудованием должна быть не менее 90 сантиметров.
4. Место на столе для DJ оборудования: минимум 90х50 см.
5. 1 розетка сети питания (220 Вольт).

Всё оборудование должно быть в исправном и пригодном для работы состоянии. В случае несоблюдения данного требования, за работоспособность аппаратуры в дальнейшем, ди-джей ответственности не несет!

1. Запись выступления. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещена любая запись работы ди-джея на любой вид носителя без разрешения ди-джея, или его директора! В случае разрешения записи самим ди-джеем, КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещён выпуск данной записи на любом носителе или размещение в сети Internet без разрешения ди-джея или его директора!