**Тех.райдер барабанщика Club drummer Ne On**

***Оборудование сцены (BACKLINE).***

* Ударная установка ***YAMAHA / DW/ TAMA / PREMIER / PEARL /SONOR / GRETSCH*** предпочтительно (22', 10', 12', 16'), 4 стойки под тарелки, стойка под малый, стойка под Хай-хэт (с машинкой и замком в комплекте), педаль для Бас-барабана, регулируемый по высоте трон барабанщика. Коврик под барабаны 2Х3м.

Подиум под барабаны 2х3м. высота 0,5м. – по требованию.

* Микрофоны:

1 шт. Микрофон (Bass Drum) - **SHURE Beta 52**;

1 шт. Микрофон (Bass Drum) - ***SHURE Beta 91 / Sennheiser e 901 ONLY***;

2 шт. Микрофон (Snare top, Snare bottom) предпочтительно ***SHURE SM57 / SEINNHEISER e904***;

3 шт. Микрофоны (прищепки на Rack Toms и Floor Tom) предпочтительно ***Shure Beta98 / SEINNHEISER e904***;

5 шт. Микрофон (3 × OH, 2 x HH) -***SHURE SM81 / Октава МК 012 / AKG 1000***

* Микрофонные стойки:

7 шт. журавль с держателем под шнуровой микрофон (1 snare top, 1 хай-хэт, 3 овер, );

2 шт. низкий журавль (бочка, Snare bottom);

**Кофр для пульта барабанщику (со стороны хай-хэта)**

* ***Сетевая коммутация – 4 розетки 220В.***

 ***!****По всем возникающим вопросам, связанным с данным техническим райдером, обращайтесь: +7(905)5150077 Олег!*